[bookmark: n57]Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

[bookmark: _Hlk194422315][bookmark: _Hlk195543993]АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (скорочено АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ») повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в Департаменті екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 40075815.
[bookmark: n60]Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 03150, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, буд. 5, тел. +38 (056) 731-25-95, e-mail: 
p.bmesd6dnsecretar@dp.uz.gov.ua
Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика – котельня по вул. Пастера, 30: 49038, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Пастера, 30.
[bookmark: n61][bookmark: n62]Метою отримання дозволу на викиди є отримання офіційного документу, який дає право експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.
Діяльність об’єкта не вимагає отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
[bookmark: n64]Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): 
Діяльність котельні по вул. Пастера полягає у виробленні теплової енергії для теплозабезпечення будівлі воєнізованої охорони, в якій вона розташована.
В технічному приміщенні (топковій) встановлено водогрійний котел марки Eurotherm Technology 100 EST потужністю 92 кВт, який працює на природному газі. Котел має двосекційну конструкцію (дві камери згоряння з окремими пальниками, об’єднані в одному корпусі) із автоматичним регулюванням теплового навантаження шляхом поетапного ввімкнення/вимкнення секцій. Відведення продуктів згоряння здійснюється через дві окремі димові труби.
[bookmark: _Hlk195276020][bookmark: _Hlk194484061]Стаціонарними джерелами викидів є: труби котла Eurotherm Technology 100 EST – 2 шт., свіча продувного трубопроводу котельні. Газоочисне устаткування на майданчику відсутнє, джерела залпових викидів на майданчику відсутні.
Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає 34,149524 т/рік, в тому числі: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) – 0,049672 т/рік; азоту (1) оксид [N2О] – 0,000061 т/рік; оксид вуглецю – 0,004821 т/рік; вуглецю діоксид – 34,093485 т/рік; метан – 0,001485 т/рік.
Об’єкт належить до об’єктів третьої групи – об’єкти, які не взяті на державний облік та не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.
[bookmark: _Hlk189820708]На об’єкті відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела). Джерела викидів, що розглядаються, належать до інших джерел викидів.
На об’єкті не планується впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тому що на даний час не має перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин.
Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.
Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика – котельня по вул. Злуки, 23К: 49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Злуки, 23К.
Метою отримання дозволу на викиди є отримання офіційного документу, який дає право експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.
Діяльність об’єкта не вимагає отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): 
Діяльність котельні по вул. Злуки, 23К полягає у виробленні теплової енергії та забезпеченні нежитлових будівель і об’єктів залізничної інфраструктури тепловою енергією для забезпечення потреб опалення нежитлових будівель.
У котельному залі встановлено два водогрійних котли – котел КСВа-3,15ГС «ЕКО» потужністю 3,15 МВт та котел КВГ-6,5-150 потужністю 6,5 МВт, які працюють на природному газі. Для забезпечення резервного електроживлення котельного обладнання в котельній використовується дизельний генератор DAREX-ENERGY DE-7000.
Стаціонарними джерелами викидів є: труби від водогрійних котлів – 2 шт., свічі продувних та скидних трубопроводів котельні – 4 шт., вихлопна труба дизельного генератору. Газоочисне устаткування на майданчику відсутнє, джерела залпових викидів на майданчику відсутні.
Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає 1416,613919 т/рік, в тому числі: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 0,000018 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) – 1,998321 т/рік; азоту (1) оксид [N2О] – 0,002550 т/рік; сірки діоксид – 0,000736 т/рік; оксид вуглецю – 0,200222 т/рік; вуглецю діоксид – 1414,385631 т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,000392 т/рік; метан – 0,026049 т/рік.
Об’єкт належить до об’єктів другої групи – об’єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.
На об’єкті відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела). Джерела викидів, що розглядаються, належать до інших джерел викидів.
На об’єкті не планується впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тому що на даний час не має перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин.
Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.
Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика – проммайданчик по вул. Добробатів, 2Л: 49124, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Добробатів, 2Л.
Метою отримання дозволу на викиди є отримання офіційного документу, який дає право експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.
Діяльність об’єкта не вимагає отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): 
На проммайданчику по вул. Добробатів, 2Л здійснюється приймання, тимчасове зберігання та розподіл матеріально-технічних ресурсів, у тому числі сипучих матеріалів, для забезпечення об'єктів залізничної інфраструктури. Для обігріву приміщень в холодний період року використовується опалювальна піч («буржуйка»). Для забезпечення резервного електроживлення використовується дизельний генератор DAREX-ENERGY DE-7000.
Стаціонарними джерелами викидів є: труба опалювальної печі, вихлопна труба дизельного генератору, склади піску та відсіву (щебню) – 2 од. Газоочисне устаткування на майданчику відсутнє, джерела залпових викидів на майданчику відсутні.
[bookmark: _Hlk229428994]Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає 15,545623 т/рік, в тому числі: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 0,041555 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) – 0,074226 т/рік; азоту (1) оксид [N2О] – 0,000530 т/рік; сірки діоксид – 0,005879 т/рік; оксид вуглецю – 0,181513 т/рік; вуглецю діоксид – 15,233940 т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,007326 т/рік; метан – 0,000654 т/рік.
Об’єкт належить до об’єктів третьої групи – об’єкти, які не взяті на державний облік та не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.
На об’єкті відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела). Джерела викидів, що розглядаються, належать до інших джерел викидів.
На об’єкті не планується впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тому що на даний час не має перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин.
Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.
Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика – очисні споруди централізованого водовідведення станції Балівка: 52012, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, Слобожанська селищна рада, Комплекс будівель та споруд, 7К.
Метою отримання дозволу на викиди є отримання офіційного документу, який дає право експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.
Діяльність об’єкта не вимагає отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): 
Очисні споруди стічних вод забезпечують прийом та очищення господарсько-побутових стічних вод від житлових і службових будівель станції Балівка до екологічно безпечного рівня, що відповідає нормативним вимогам. Для забезпечення резервного електроживлення використовується дизельний генератор DAREX-ENERGY DE-7000.
Джерелами утворення викидів є: каналізаційна насосна станція, первинний, вторинний відстійники, біофільтри, мулові майданчики, хлораторна, вихлопна труба дизельного генератору. Газоочисне устаткування на майданчику відсутнє, джерела залпових викидів на майданчику відсутні.
Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає 3,715324 т/рік, в тому числі: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 0,000108 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) – 0,042019 т/рік; азоту (1) оксид [N2О] – 0,000117 т/рік; аміак – 0,002044 т/рік; сірки діоксид – 0,004410 т/рік; сірководень (H2S) – 0,000169 т/рік; оксид вуглецю – 0,008932 т/рік; вуглецю діоксид – 3,506447 т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,002348 т/рік; метан – 0,148266 т/рік; хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) – 0,000464 т/рік; метилмеркаптан (метантіол) – 2,52·10-7 т/рік; етантіол (етилмеркаптан) – 1,08·10-7 т/рік.
Об’єкт належить до об’єктів третьої групи – об’єкти, які не взяті на державний облік та не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.
На об’єкті відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела). Джерела викидів, що розглядаються, належать до інших джерел викидів.
На об’єкті не планується впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тому що на даний час не має перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин.
Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.
Всі зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 49004 м. Дніпро, пр. О. Поля, буд.1, Дніпропетровська обласна  державна  адміністрація,  тел./факс  0 800 505 600;  e-mail: info@adm.dp.gov.ua протягом місяця з дня опублікування.

