Інформація про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин УКПГ Левенцівського ГКР АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» 
      
1. Контактні дані суб’єкта господарювання
Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Акціонерне товариство «Укргазвидобування» філія газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування»  Установка  комплексної підготовки  газу Левенцівського  газоконденсатного родовища 
АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» УКПГ Левенцівського  ГКР 
Ідентифікаційний код суб’єкту господарювання з ЄДРПОУ  30019775
місцезнаходження об’єкта (один виробничий майданчик)
Юридична: 04053, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Кудрявська, 26/28
Фактична адреса:64250, Харківська обл., Ізюмський р-н, сел.  Донець, вул. Стадіонна, 9.
Фактична адреса майданчика: Дніпропетровська область, Павлоградський район, Вербківська сільська територіальна громада, поблизу с. Привільне
Контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: телефон/факс (05749) 93372. E-mail: office@ugv.com.ua.
2. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля.
В зв’язку з тим, що даний об’єкт було введено в експлуатацію до прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та на майданчику не відбувалися зміни, які справляють значний вплив на довкілля, оцінка впливу на довкілля на об'єкті не проводилась. 
3. Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта 
АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» УКПГ Левенцівського ГКР спеціалізується на видобутку корисних копалин (природний газ, газовий конденсат) . Річний видобуток складає: природний газ – 12,617 млн. м3 .
Видобуток природного газу із родовища здійснюється за допомогою гірничих виробок (свердловин).
Технологічною схемою підготовки газу передбачено відділення рідини шляхом двохступеневої сепарації, підвищення тиску газу до газопровідного за допомогою блочної ДКС та кінцева підготовка газу (осушка) в УОГ.
Підготовлений природний газ по газопроводу-підключення подається в магістральний газопровід Шебелинка – Дніпро – Кривий Ріг – Ізмаїл (ШДКРІ DN 1000).










	Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

	

	
	
	
	
	Таблиця № 6.1.

	№ з/п
	Забруднююча речовина
	Фактичний обсяг викидів (т/рік)
	Потенційний обсяг викидів (т/рік)
	Порогові значення потенцій-них викидів для взяття на державний облік (т/рік)

	
	Код
	Найменування
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	06000/337
	Оксид вуглецю 
	8,618
	8,618
	1,5

	2
	04001/301
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])
	15,698
	15,698
	1,0

	3
	03000/2902, 328
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиферен-ційованих за складом, сажа
	0,116
	0,116
	3,0

	4
	12000/410   
	Метан
	1,424
	1,424
	10,0

	5
	11000/2752, 2754
	НМЛОС (уайт-спірит, Вуглеводні насичені  С12-С19   (розчинник РПК-26511 та ін) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)
	1,025
	1,025
	1,5

	6
	05001/330
	Сірки діоксид
	0,009
	0,009
	1,5

	7
	11036/1052
	Спирт метиловий
	0,202
	0,202
	0,9

	8
	11030/616
	Ксилол
	0,034
	0,034
	0,90

	Усього для підприємства
	27,126
	27,126
	 

	9
	12000/410   
	Метан
	0,066
	0,066
	500

	10
	07000/11812
	Вуглецю діоксид
	2191,835
	2191,835
	500

	11
	04002/11815
	Азоту  (1) оксид  [N2O]
	0,066
	0,066
	0,1

	Парникові:
	2191,967
	2191,967
	 

	Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин

	1
	06000/337
	Оксид вуглецю 
	8,618
	8,618
	1,5

	2
	04001/301
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])
	15,698
	15,698
	1,0

	3
	03000/2902, 328
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиферен-ційованих за складом, сажа
	0,116
	0,116
	3,0

	4
	05001/330
	Сірки діоксид
	0,009
	0,009
	1,5

	Усього:
	24,441
	24,441
	 

	Перелік небезпечних забруднюючих речовин

	5
	11036/1052
	Спирт метиловий
	0,202
	0,202
	0,9

	6
	11030/616
	Ксилол
	0,034
	0,034
	0,90

	Усього:
	0,236
	0,236
	 

	Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта/промислового майданчиката 

	7
	12000/410   
	Метан
	1,424
	1,424
	10,0

	8
	11000/2704, 2752, 2754
	НМЛОС (уайт-спірит, Вуглеводні насичені  С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін) у перерахунку на сумарний органічний вуглець,  Бензин  (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець 
	1,025
	1,025
	1,5

	Усього:
	2,449
	2,449
	 

	Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

	9
	12000/410   
	Метан
	0,066
	0,066
	500

	10
	07000/11812
	Вуглецю діоксид
	2191,835
	2191,835
	500

	11
	04002/11815
	Азоту  (1) оксид  [N2O]
	0,066
	0,066
	0,1

	Усього 
	2191,967
	2191,967
	 


Відповідно до Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік підприємство підлягає постановці на державний облік у галузі охорони атмосферного повітря.

	Характеристика установок очистки газів

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблиця 6.4.

	Номер джере-ла викиду 
	Найменування ГОУ
	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка
	Ступень очищен-ня
	Назва та тип установ-ки очистки газу
	На вході в ГОУ
	На виході з ГОУ
	Ступінь очищення газу, %

	
	
	CAS N або CAS
	Код
	найменування
	
	
	Об'ємна витрата газопилового потоку, м3/с
	Масова концентрація, мг/м3
	Масова витрата, г/с
	Об'ємна витрата газопилового потоку, м3/с
	Масова концентрація, мг/м3
	Масова витрата, г/с
	

	1
	3
	 
	4
	5
	 
	 
	 
	6
	7
	 
	8
	9
	10

	Устаткування очистки газів на підприємстві відсутнє














		Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта/промислового майданчика

	

	Таблиця 6.7

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	Код
	Найменування
	

	
	
	

	1
	2
	3

	ВСЬОГО по підприємству:
	27,126

	4001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])
	15,698

	3000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки,волокна)/сажа
	0,116

	5001
	Сірки діоксид
	0,009

	6000
	Оксид вуглецю 
	8,618

	12000
	Метан
	1,424

	11036
	Спирт метиловий
	0,202

	11030
	Ксилол
	0,034

	11000
	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/ уайт-спірит
	0,049

	11000
	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/ вуглеводні насичені  С12-С19  (розчинник РПК-26511 та ін) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)
	0,976




Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

	
	
	Таблиця 6.8

	Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

	"установки для спалювання  < 50 МВт (котлоагрегати)" код 130103

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речо-вини, тонн, з трьома десятковими знаками

	Код 
	Найменування
	

	1
	2
	3

	 
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	50,335

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])
	0,056

	06000
	Оксид вуглецю 
	0,090

	12000
	Метан
	0,001

	07000
	Вуглецю діоксид
	50,188

	04002
	Азоту(1) оксид (N2O)
	0,000

	Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

	"стаціонарні двигуни" код 130105

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речо-вини, тонн, з трьома десятковими знаками

	Код 
	Найменування
	

	1
	2
	3

	 
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	7,331

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])
	0,097

	05001
	Сірки діоксид
	0,009

	06000
	Оксид вуглецю 
	0,004

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки,волокна)
	0,000

	11000
	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)(Вуглеводні насичені  С12-С19   (розчинник РПК-26511 та ін) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)
	0,005

	12000
	Метан
	0,000

	07000
	Вуглецю діоксид
	7,215

	04002
	Азоту(1) оксид (N2O)
	0,000

	Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

	"інше стаціонарне обладнання" код 130106 

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речо-вини, тонн, з трьома десятковими знаками

	Код 
	Найменування
	

	1
	2
	3

	 
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	544,241

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])
	0,722

	06000
	Оксид вуглецю 
	0,966

	12000
	Метан
	0,009

	07000
	Вуглецю діоксид
	542,543

	04002
	Азоту(1) оксид (N2O)
	0,001







	Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

	"інше" код 310304

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речо-вини, тонн, з трьома десятковими знаками

	Код 
	Найменування
	

	1
	2
	3

	 
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	1,954

	11036
	Спирт метиловий
	0,202

	12000
	Метан
	1,424

	11000
	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) (Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)
	0,328

	Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

	"Трубопроводні компресорні станції" код 310603

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речо-вини, тонн, з трьома десятковими знаками

	Код 
	Найменування
	

	1
	2
	3

	 
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	1458,176

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])
	14,649

	06000
	Оксид вуглецю 
	6,395

	11000
	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) (Вуглеводні насичені  С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)
	0,643

	12000
	Метан
	0,026

	07000
	Вуглецю діоксид
	1436,399

	04002
	Азоту(1) оксид (N2O)
	0,064

	Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

	"Інші види непромислового використання фарб" код 410109

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речо-вини, тонн, з трьома десятковими знаками

	Код 
	Найменування
	

	1
	2
	3

	 
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,083

	11030
	Ксилол
	0,034

	11000
	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/Уайт-спірит
	0,049

	Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

	"спалювання у факелі при видобутку нафти та гасу" код 510206

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речо-вини, тонн, з трьома десятковими знаками

	Код 
	Найменування
	

	1
	2
	3

	 
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	156,973

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])
	0,174

	06000
	Оксид вуглецю
	1,163

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом/Сажа
	0,116

	12000
	Метан
	0,029

	07000
	Вуглецю діоксид
	155,490

	04002
	Азоту(1) оксид (N2O)
	0,000


4 Заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування (для об’єктів першої групи) 
Умова не встановлюється
5 Заходи щодо скорочення викидів
Умова не встановлюється
6 Заходи щодо скорочення викидів за несприятливих метеорологічних умов (для об’єктів, які розташовані в населених пунктах, в яких гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов)
Передбачаються заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах, які здійснюються відповідно до вимог методичних вказівок РД 52.04.52-85 «Регулирование  выбросов при неблагоприятных метеорологических  условиях» 
Відповідно до цього документу під регулюванням шкідливих викидів в атмосферу розуміється їх короткочасне скорочення в періоди несприятливих метеорологічних умов (НМУ), які призводять до формування високого рівня  забруднення атмосфери. При розробці  заходів враховується те, що вони повинні бути достатньо ефективними, практично здійснюваними і не повинні супроводжуватися значним скороченням виробництва.
При отриманні попередження про НМУ на свердловині повинні бути припинені усі роботи, пов’язані з спалюванням природного газу на факелі свердловини. Таким чином, викиди в атмосферне повітря у  періоди НМУ будуть повністю виключені.
Процес продувок на факел свердловини – це періодичний процес. Усі заплановані операції на свердловині сумарно розраховані лише на декілька діб/рік, тобто призупинення продувок на період НМУ не вплине на виробничий процес.
Залежно від рівня забруднення атмосфери складаються попередження трьох ступенів, яким відповідають три види роботи підприємства в період НМУ. Попередження першого ступеня наступає, якщо передвіщається один з комплексів НМУ, при якому очікується концентрація в повітрі одного або декількох контрольованих речовин вище ГДК, другого ступеня, якщо передвіщаються два таких комплекси НМУ одночасно (наприклад, якщо  при небезпечній швидкості вітру очікується піднята інверсія  й несприятливий напрямок вітру, або коли очікуються концентрації одного або декількох контрольованих речовин вище 3 ГДК).
Попередження третього ступеня наступає в тому випадку, якщо після передачі опередження другого ступеня небезпеки зберігається високий рівень забруднення атмосфери, очікується продовження НМУ; при цьому очікуються концентрації в повітрі одного або декількох шкідливих речовин вище 5 ГДК.
При надходженні цих попереджень від органів Мінприроди на підприємстві повинен бути виконаний комплекс заходів, спрямованих на зниження забруднення атмосфери.
Заходи щодо скорочення викидів при першому режимі роботи підприємства
При першому режимі роботи підприємства заходи щодо скорочення викидів повинні забезпечити зниження концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери приблизно на 15 - 20 %. Ці заходи носять організаційно-технічний характер, їх можна швидко здійснити, вони не потребують істотних затрат і не приводять до зниження продуктивності підприємства.
При розробці заходів по скороченню викидів при першому режимі доцільно враховувати слідуючи заходи – зменшити потужність спорудження експлуатаційної свердловини  (джерела викидів) на 19 %, що зменшить концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі  атмосфери на 19,0 %.
Заходи щодо скорочення викидів при другому режимі роботи підприємства
При другому режимі роботи підприємства заходи щодо скорочення викидів повинні забезпечити зниження концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери приблизно на 20 - 40 %. Ці заходи включають до себе всі заходи, що передбачає перший режим скорочення викидів, а також заходи, що впливають на технологічний режим роботи підприємства і супроводжуються незначною знижкою  продуктивності роботи підприємства.
При розробці заходів по скороченню викидів при другому режимі доцільно враховувати слідуючи заходи – виконати заходи 1-го режиму. Крім того, зменшити потужність спорудження експлуатаційної свердловини (джерела викидів) ще на 10%. Це приведе до скорочення концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі  атмосфери на 29 %.
Заходи щодо скорочення викидів при третьому режимі роботи підприємства
При третьому режимі роботи підприємства заходи щодо скорочення викидів повинні забезпечити зниження концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери приблизно на 40 - 50 %, а в деяких особливо небезпечних випадках необхідно навіть зовсім припинити викиди. Заходи третього режиму включають всі заходи, що передбачаються першим і другим режимами, а також заходи, що дозволяють знизити викиди за рахунок тимчасового скорочення продуктивності підприємства. 
При розробці заходів по скороченню викидів при третьому режимі доцільно враховувати слідуючи заходи:
1. Виконати заходи 1-го і 2-го режимів, крім того, зменшити потужність спорудження експлуатаційної свердловини (джерела викидів) ще на 20%. Це приведе до зниження концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери на 49 %.
Результати проведених автоматизованих розрахунків забруднення атмосфери по програмі ЕОЛ версія 3.5 показали, що максимальні приземні концентрації усіх забруднюючих речовин на межі нормативної СЗЗ свердловин і  найближчого населеного пункту нижче 1 ГДК з урахуванням фону, що задовольняє санітарним і екологічним вимогам.
7. Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря (для об’єктів, які згідно з Порядком ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та їх обліку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1030 «Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки», віднесені до об’єктів підвищеної небезпеки відповідного класу)
Умова не встановлюється, оскільки об’єкт не відноситься до об’єктів підвищенної небезпеки за результатами проведення ідентифікації
8. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів та умов дозволу на викиди
Щороку подавати до Департаменту звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та згідно з вимогами Порядку подання та розміщення звіту суб’єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2023 року № 58.
9. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів та умов дозволу на викиди
У переліку заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди зазначаються джерела викидів, періодичність вимірювань, методики виконання вимірювань, місця відбору проб та надається у таблиці 12.1.
	Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин


	Таблиця 12.1

	Номер джерел викидів
	Найменування забруднюючої речовини
	Затверджений граничнодопусти-мий викид, мг/м3
	Періодичність вимірювання
	Методика виконання вимірювань
	Місце відбору проб

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1, 20
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	150
	1 раз на рік
	Атестовані методики, занесені до Державного реєстру методик виконання вимірювань
	Осьовий вентиля-тор, устя, труба


10. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавсту
	Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами надаються для джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування (основні джерела), та для всіх інших джерел. Відповідно до переліку  виробництв та технологічного устаткування (Додаток 3 до Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами) на підприємстві  не передбачено впровадження найкращих доступних технологій та методів керування, оскільки таке устаткування відсутнє.
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11. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних та інших джерел не наводяться. Основні джерела викидів відсутні.
	Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

	Номери джерел викидів на карті-схемі:

	Джерело №1 - труба котла газового АОГВ-30

	Джерело №2 - труба котла газового АОГВ-30

	Джерело №4 - труба вогневого підгівача теплоносія БПТ-2

	Джерело №5 - труба вогневого підгівача теплоносія БПТ-1

	Джерело №6 - труба водяного підігрівача "Титан"

	Джерело №37 - труба блочно-модульної котельні УОГ

	Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела наступні величини масової витрати (г/сек):

	№1 - оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,018861

	 - оксид вуглецю - 0,012010

	№2 - оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,019627

	 - оксид вуглецю -0,012777

	№4 - оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,037444

	 - оксид вуглецю -0,020471

	№5 - оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,038512

	 - оксид вуглецю -0,021064

	№6 - оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,020407

	 - оксид вуглецю -0,014504

	№37 - оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,018992

	 - оксид вуглецю -0,013459

	Номери джерел викидів на карті-схемі:

	Джерело №3 - труба дизельної електростанції ДЕС-100 

	Найменування забруднюючої речовини
	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/куб.м
	Затверджений гра-ничнодопустимий викид, мг/куб.м
	Термін досягнення затвердженого значення

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 
	150
	150
	З дати отримання дозволу

	Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

	№3 - оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,055571

	 - оксид вуглецю - 0,049939

	- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,003218

	на викиди вуглеводнів насичених  С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін) у перерахунку на сумарний органічний вуглець  величина масової витрати та норматив граничнодопустимого викиду  не встановлюються

	Номери джерел викидів на карті-схемі:

	Джерело №20 - труба дизельної електростанції KZB-165

	Найменування забруднюючої речовини
	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/куб.м
	Затверджений гра-ничнодопустимий викид, мг/куб.м
	Термін досягнення затвердженого значення

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 
	150
	150
	З дати отримання дозволу

	Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

	№20 - оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,074347

	 - оксид вуглецю - 0,065282

	- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,004069

	на викиди вуглеводнів насичених  С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін) у перерахунку на сумарний органічний вуглець  величина масової витрати та норматив граничнодопустимого викиду  не встановлюються

	Номери джерел викидів на карті-схемі:

	Джерело №7 - дихальний клапан ємності наземної Є-4, об'ємом 25 м3 

	Джерело №8 - дихальний клапан ємності наземної Є-3, об'ємом 25 м3 

	Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела наступні величини масової витрати (г/сек):

	№7 - спирт метиловий - 0,000036

	№8 - спирт метиловий - 0,000036

	Номери джерел викидів на карті-схемі:

	Джерело №9 - дихальний клапан ємності наземної Є-1, об'ємом 25 м3

	Джерело №11 - дихальний клапан ємності підземної ЄД-2, об'ємом 25 м3

	Джерело №12 - дихальний клапан ємності наземної Є-2, об'ємом 25 м3

	Джерело №19 - труба ємності зберігання дизпалива об'ємом 0,235 м3

	Джерело №42 - труба підземної дренажної ємності УОГ, об'ємом 1 м3

	на викиди речовини вуглеводнів насичених  С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін) у перерахунку на сумарний органічний вуглець  величина масової витрати та норматив граничнодопустимого викиду  не встановлюються

	Номери джерел викидів на карті-схемі:

	Джерело №15 - труба дегазатора Д-1

	Джерело №17 - свіча стравлювання газу під час пуску ГПА

	Джерело №18 - свіча стравлювання газу під час зупинки ГПА

	Джерело №31 - свіча стравлювання газу з ємності ЄД-1

	Джерело №33 - свіча стравлювання газу з вузла заміру газу

	Джерело №34 - свіча стравлювання газу з вузла підготовки газу на властні потреби

	Джерело №35 - свіча стравлювання газу при ремонтних роботах

	Джерело №36 - свіча стравлювання газу при ремонтних роботах

	Джерело №38 - свіча стравлювання газу з УОГ

	Джерело №39 - свіча стравлювання газу з ШРП УОГ

	Джерело №40 - свіча стравлювання газу з ШРП УОГ

	Джерело №41 - свіча стравлювання газу з ШРП УОГ

	Джерело №43 - свіча стравлювання газу з ШРУ операторної

	Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела наступні величини масової витрати (г/сек):

	№15 - метан - 680,555556

	№17 - метан - 24,451098

	№18 - метан - 24,451098

	№31 - метан - 183,750000

	№33 - метан - 442,771084

	№34 - метан - 1377,510040

	№35 - метан - 73,353293

	№36 - метан - 73,353293

	№38 - метан - 737,951807

	№39 - метан - 618,686869

	№40 - метан - 618,686869

	№41 - метан - 618,686869

	№43 - метан - 30,934343

	
Номери джерел викидів на карті-схемі:

	Джерело №14 - труба ГПА Ajax DPC 2802   

	Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

	№14 - оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,514485

	 - оксид вуглецю - 0,577663

	на викиди вуглеводнів насичених  С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін) у перерахунку на сумарний органічний вуглець  величина масової витрати та норматив граничнодопустимого викиду  не встановлюються

	Номери джерел викидів на карті-схемі:

	Джерело №13 - факельний амбар УКПГ

	Джерело №21 - факельний амбар свердловини №1 Левенцівського ГКР

	Джерело №22 - факельний амбар свердловини №4 Левенцівського ГКР

	Джерело №23 - факельний амбар свердловини №10 Левенцівського ГКР

	Джерело №24 - факельний амбар свердловини №14 Левенцівського ГКР

	Джерело №25 - факельний амбар свердловини №15 Левенцівського ГКР

	Джерело №26 - факельний амбар свердловини №17 Левенцівського ГКР

	Джерело №27 - факельний амбар свердловини №21 Левенцівського ГКР

	Джерело №28 - факельний амбар свердловини №22 Левенцівського ГКР

	Джерело №29 - факельний амбар свердловини №23 Левенцівського ГКР

	Джерело №30 - факельний амбар свердловини №24 Левенцівського ГКР

	Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела наступні величини масової витрати (г/сек):

	№13 - оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 10,208333

	 - оксид вуглецю - 68,055556

	 - речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 6,805556

	№21 - оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,061250

	 - оксид вуглецю - 0,408333

	 - речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,040833

	№22 - оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,015313

	 - оксид вуглецю - 0,102083

	 - речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,010208

	№23 - оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,137813

	 - оксид вуглецю - 0,918750

	 - речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,091875

	№24 - оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,137813

	 - оксид вуглецю - 0,918750

	 - речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,091875

	№25 - оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,003063

	 - оксид вуглецю - 0,020417

	 - речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,002042

	№26 - оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,076563

	 - оксид вуглецю - 0,510417

	 - речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,051042

	№27 - оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,067375

	 - оксид вуглецю - 0,449167

	 - речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,044917

	№28 - оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,061250

	 - оксид вуглецю - 0,408333

	 - речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,040833

	№29 - оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,275625

	 - оксид вуглецю - 1,837500

	 - речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,183750

	№30 - оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,290938

	 - оксид вуглецю - 1,939583

	 - речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,193958

	Джерела №№10, 16, 32 неорганізовані. Для неорганізованих джерел викидів нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання здійснюється шляхом встановлення вимог.


Викиди   забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря на даному підприємстві відсутні.
Джерела  залпових викидів на даному підприємстві  відсутні.

