ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ
[bookmark: n174][bookmark: _Hlk233646713]ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ
Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА» (АТ «УКРНАФТА»).
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 00135390
Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 04053, м.Київ, пров.Несторівський, 3-5, тел. +380 (44) 586-40-31, e-mail: office@ukrnafta.com
Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 49019, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Чечелівський р-н, вул. Івана Езау, буд. 5-А. 
Мета отримання дозволу на викиди: дозвіл на викиди оформлюється у зв'язку зі зміною суб'єкта господарювання.
Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" та постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №1010 діяльність АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» (АЗС  №1001) не підлягає оцінці впливу на довкілля. Об'єкт є існуючим. Провадження діяльності на об'єкті не належить до видів планованої діяльності, визначених частинами другою та третьою статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», тому процедура ОВД не вимагається.
Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта: 
Автозаправна станція (АЗС) № 1001 АТ «УКРНАФТА» здійснює приймання, зберігання та відпуск бензину та дизельного палива. 
На майданчику АЗС розташовані:
· операторська з службовими приміщеннями;
· 2 паливороздавальні колонки (ПРК) для заправлення автотранспорту бензином та дизельним паливом;
· майданчик зливу нафтопродуктів з автоцистерн в резервуари (вузол зливу палива);
·  підземний резервуарний парк, що складається з 4-х резервуарів для зберігання бензину та дизельного палива;
· дизель-генератор для резервного електропостачання.
Потужність АЗС становить 250 заправок на добу бензином і дизельним пальним. Річний обсяг реалізації палива становить:
· бензин – 1500 м3/рік;
· дизельне паливо – 3000 м3/рік;
Бензин та дизельне паливо зберігаються в 4-х підземних резервуарах об’ємом 20 м3 кожний: два резервуари для дизельного палива та два резервуари для бензину.
Люки горловин резервуарів оснащені усіма необхідними технологічними пристроями: зливним, нагнітальним, запобіжним від переповнення, дихальним та замірним. Зливні лінії обладнані вогнезапобіжниками та фільтрами.
Кожний резервуар обладнаний окремою системою дихання з індивідуальним дихальним клапаном (Дж.№№1-4).
Бензин та дизельне паливо постачається на АЗС в спеціалізованих автоцистернах. Злив палива з автоцистерни у резервуари здійснюється за допомогою насосного обладнання автоцистерни через гнучкі шланги та герметичні швидкороз’ємні з’єднання, оснащені фільтрами для запобігання потраплянню механічних домішок у резервуари.
На АЗС встановлено дві двосторонні паливороздавальні колонки, що мають 8 заправних пістолетів (по 4 з кожної сторони) продуктивністю 40 л/хв. кожний. При розрахунках потужності АЗС приймається заправлення не більше 2 автомобілів на одну ПРК одночасно (Дж.№№5-8)
Розміщення колонок забезпечує під’їзд автотранспорту до кожної колонки з обох сторін та одночасної заправки 4-х транспортних засобів від двох колонок паливом.
Для забезпечення резервного електроживлення в разі виникнення аварійних ситуацій на окремому майданчику АЗС встановлено дизель-генератор. Викиди відпрацьованих газів під час роботи двигуна внутрішнього згоряння дизель-генератора відбуваються через вихлопну трубу (Дж. № 9).
Режим роботи АЗС: цілодобовий, цілорічний
Таблиця 6.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
	Порядковий номер
	Забруднююча речовина
	Фактичний обсяг викидів, т/рік
	Потенційний обсяг викидів, 
т/рік
	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік

	
	код
	найменування
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	06000
	Оксид вуглецю
	0,000489
	0,000489
	1,5

	2
	07000
	Вуглецю діоксид
	0,906396
	0,906396
	500

	3
	12000
	Метан
	0,000037
	0,000037
	10

	4
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )
	0,000029
	0,000029
	3

	5
	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])
	0,000753
	0,000753
	1

	6
	04002
	Азоту(1) оксид (N2O)
	0,000031
	0,000031
	0,1

	7
	05001
	Діоксид сірки
	0,001152
	0,001152
	1,5

	
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,546465
	0,546465
	1,5

	8
	11000
	Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець)
	0,455542
	0,455542
	-

	9
	11000
	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний орга-нічний вуглець)
	0,090923
	0,090923
	1,5

	Усього для об’єкта/промислового майданчика
	
	
	1,45352
	1,45352
	

	Перелік найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин*

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	06000
	Оксид вуглецю
	0,000489
	0,000489
	1,5

	2
	07000
	Вуглецю діоксид
	0,906396
	0,906396
	500

	3
	12000
	Метан
	0,000037
	0,000037
	10

	4
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )
	0,000029
	0,000029
	3

	5
	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])
	0,000753
	0,000753
	1

	6
	04002
	Азоту(1) оксид (N2O)
	0,000031
	0,000031
	0,1

	7
	05001
	Діоксид сірки
	0,001152
	0,001152
	1,5

	
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,546465
	0,546465
	1,5

	8
	11000
	Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець)
	0,455542
	0,455542
	-

	9
	11000
	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний орга-нічний вуглець)
	0,090923
	0,090923
	1,5

	Усього 
	
	
	1,45352
	1,45352
	

	Перелік небезпечних забруднюючих речовин*

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Усього
	
	
	
	
	

	Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами об’єкта / промислового майданчика*

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Усього
	
	
	
	
	

	Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць*

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	07000
	Вуглецю діоксид
	0,906396
	0,906396
	500

	2
	04002
	Азоту(1) оксид (N2O)
	0,000031
	0,000031
	0,1

	Усього
	
	0,906427
	0,906427
	



* згідно Постанови №1598 КМУ від 05.09.2025 року
Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів
	Номер джерела викиду 
	Найменування ГОУ
	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка
	Ступень
очищення
	Назва та тип установки
очистки
газу
	На вході в ГОУ
	На виході з ГОУ
	Ступінь очищення газу,
%

	
	
	
	
	
	об’ємна витрата
газопилового потоку,
м3/с
	масова концентрація, мг/ м3
	масова витрата, г/с
	об’ємна витрата
газопилового потоку,
м3/с
	масова концентрація, мг/ м3
	масова витрата, г/с
	

	
	
	CAS N/CAS
	код
	найменування
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14


Установки очистки газів – відсутні.

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта / промислового майданчика
	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, 
тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	06000
	Оксид вуглецю
	0,000

	07000
	Вуглецю діоксид
	0,906

	12000
	Метан
	0,000

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )
	0,000

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])
	0,001

	04002
	Азоту(1) оксид (N2O)
	0,000

	05001
	Діоксид сірки
	0,001

	11000
	Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець)
	0,456

	11000
	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,091

	-
	Усього для об’єкта / промислового майданчика
	0,549



Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів,
технологічного устаткування (установок)
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
транспортування та зберігання (за винятком станцій обслуговування, уключаючи заправку автомобілів)  код 310502
((NFR 1.B.2.a.v Distribution of oil products SNAP 050503 Service stations (including refuelling of cars))
	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, 
тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	Найменування
	

	1
	2
	3

	11000
	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,090

	11000
	Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець)
	0,456

	00000
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,546


Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
Непромислові установки для спалювання, Установки для спалювання на комерційних підприємствах та в установах,   стаціонарні двигуни, код 120105 (NFR 1.A.4 Small combustion, SNAP 020105 Stationary engines)
	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, 
тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	06000
	Оксид вуглецю
	0,000

	07000
	Вуглецю діоксид
	0,906

	12000
	Метан
	0,000

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )
	0,000

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])
	0,001

	04002
	Азоту(1) оксид (N2O)
	0,000

	05001
	Діоксид сірки
	0,001

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,001

	-
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,003



[bookmark: _Hlk233646777]Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання, перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання, дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачається.
Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин - не передбачаються.
[bookmark: n160]Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва - не передбачаються
[bookmark: n161]Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря - не передбачаються.
[bookmark: n162]заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан - не передбачаються.
[bookmark: n163]Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря - не розробляються, так як підприємство не віднесено в Державний реєстр, як техногенний об’єкт підвищеної небезпеки.
Об’єкт не внесений до об’єктів підвищеної небезпеки. Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не розробляються
.
[bookmark: n164]Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах - не передбачаються, так як Державною гідрометеорологічною службою України не проводиться і не планується проведення прогнозування несприятливих умов
Для даного об’єкту заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах не розроблялися.
[bookmark: n165]Інші заходи, спрямовані на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування - не передбачаються.
Таблиця 10.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин
	[bookmark: n310]Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
	Найменування заходу
	Строк виконання заходу
	Номер джерела викиду на карті-схемі
	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю,
тис.грн
	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу,
т/рік

	1
	2
	3
	4
	5
	6


[bookmark: n311][bookmark: n313]Заходи не передбачаються.
Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Обсяги видів забруднюючих речовин не перевищують затверджені граничнодопустимі нормативи викидів, а викиди, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.
Таблиця 10.2. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря
	Найменування об’єкта підвищеної небезпеки
	Місцезнаходження об’єкта підвищеної небезпеки
	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об’єкті
	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об’єкта
	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря
	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


Заходи не передбачаються.

Таблиця 9.1. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів
Номер джерела викидів:
Місце розташування джерела викиду:
Максимальна витрата викиду, кубічних метрів на секунду:
Висота викиду, метрів:

	Найменування забруднюючих речовин
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, міліграмів на кубічний метр 
	Затверджений гранично допустимий викид
	Строк досягнення

	
	
	міліграмів на 
кубічний метр
	грамів на  секунду
	

	1
	2
	3
	4
	5

	-
	-
	-
	-
	-


Дозволені обсяги викидів, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні.
Таблиця 9.2. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів
Номери джерел викидів: 1 (Дихальний клапан резервуару зберігання бензину)
	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,
мг/м-3
	Затверджений гранично допустимий викид,
мг/м-3
	Строк досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати ( г/с):
Для Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець), які не підлягають нормуванню та за якими не здійснюється державний облік, граничнодопустимі викиди не встановлюються. Регулювання викидів здійснюється шляхом встановлення умов.
Номери джерел викидів: 2 (Дихальний клапан резервуару зберігання дизельного пального)
	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,
мг/м-3
	Затверджений гранично допустимий викид,
мг/м-3
	Строк досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати ( г/с):
Для (Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець та які не підлягають нормуванню та за якими не здійснюється державний облік, граничнодопустимі викиди не встановлюються. Регулювання викидів здійснюється шляхом встановлення умов.
Номери джерел викидів: 3 (Дихальний клапан резервуару зберігання бензину)
	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,
мг/м-3
	Затверджений гранично допустимий викид,
мг/м-3
	Строк досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати ( г/с):
Для бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець), які не підлягають нормуванню та за якими не здійснюється державний облік, граничнодопустимі викиди не встановлюються. Регулювання викидів здійснюється шляхом встановлення умов.
Номери джерел викидів: 4 (Дихальний клапан резервуару зберігання дизельного пального)
	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,
мг/м-3
	Затверджений гранично допустимий викид,
мг/м-3
	Строк досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати ( г/с):
Для (Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець та які не підлягають нормуванню та за якими не здійснюється державний облік, граничнодопустимі викиди не встановлюються. Регулювання викидів здійснюється шляхом встановлення умов.
Номери джерел викидів: 9 (Вихлопна труба дизельного генератора)
	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,
мг/м-3
	Затверджений гранично допустимий викид,
мг/м-3
	Строк досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати ( г/с):
- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,004359 г/с з дати видачі дозволу;
- Оксид вуглецю 0,002827 г/с з дати видачі дозволу;
- Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,006667 г/с з дати видачі дозволу;
- речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 0,000167 г/с з дати видачі дозволу;

Для неорганізованих джерел викиду №5-8, нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання здійснюється за вимогами, що викладені у відповідному підрозділі умов, що встановлюються в дозволі на викиди.

Таблиця 9.3. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання
	Джерело утворення
	Забруднююча речовина
	Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини,
мг/м-3
	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства,
мг/м-3
	Затверджений гранично допустимий викид,
мг/м-3
	Строк досягнення затвердженого значення гранично допустимого викиду

	найменування, марка, вид палива
	номер
	код
	найменування
	
	поточний
	перспективний
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Джерело №___


Джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини що відводяться від окремих типів обладнання – відсутні.
Таблиця 9.4. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання
	Номер джерела викиду
	Джерело утворення
	Назва забруднюючої речовини
	Затверджений гранично допустимий викид,
мг/м-3
	Періодичність вимірювання
	Методика виконання вимірювань
	Місце відбору проб

	
	найменування, марка, вид палива
	номер
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


Здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання – не передбачається.
Таблиця 9.5. Дозволені обсяги залпових викидів
	Номер джерела викиду
	Забруднююча речовина
	Максимальна масова концентрація, мг/м-3
	Потужність викиду
	Періодичність, раз/доба, місяць, рік
	Тривалість викиду, хвилин, годин
	Річна величина залпових викидів,
т/рік

	
	Код
	найменування
	
	г/с
	кг/год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


Залпові викиди відсутні.
2. Умови, які встановлюються в дозволі на викиди:
1) Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Ні для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів, наведені в додатку до Дозволу. Жодний з вказаних з дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися величини масової витрати, вказані в розділі 3 додатку до даного Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище бути не повинно;
Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони. 
При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним та санітарним законодавством України.
	
1.1) До технологічного процесу
	Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно до затверджених технологічних документів. Використовувати сировину та матеріали відповідно до ДСТУ, ТУ і т.п., з додержанням вимог чинного природоохоронного та санітарного законодавства України.
	При зміні чи відхиленні від установленого ведення технологічного процесу (експлуатації технологічного обладнання), відповідно до діючого законодавства, необхідне обов’язкове внесення корективів до Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
		Сировина та матеріали, що використовується у виробничих процесах повинна відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ту сировину, що закладена технічним регламентом, сировинною базою та має паспорти безпеки, сертифікати якості та висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
Ведення технологічного процесу й обслуговування обладнання в суворій відповідності з керівництвом по експлуатації, проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки.
Для зменшення втрат палива під час зливально-наливальних операцій на автозаправній станції повинна застосовуватись газоурівнювальна система (ГУС) (два шланги : один – для закачування в резервуар зберігання з автоцистерни палива (рідкої фази), другий – для відкачки з резервуару зберігання в автоцистерну парової фази).
Для зливу палива з автоцистерн паливовозів в резервуари необхідно використовувати швидко роз’ємні муфти.
Суб’єкт господарювання не повинен допускати переливів нафтопродуктів при заповненні резервуарів і заправленню автомобілів.
Під час видачі нафтопродуктів суб’єкт господарювання повинен:
забезпечити постійний контроль за виконанням правил заправки автотранспорту;
здійснювати постійний контроль за роботою паливо — роздавальних колонок;
візуально контролювати місця заправки транспортних засобів, попереджаючи можливі розливи нафтопродуктів, і приймати заходи щодо усунення.
Суб'єкт господарювання зобов'язаний здійснювати злив нафтопродуктів з автоцистерн тільки iз застосуванням герметичних швидкорознімних муфт.
Резервуарне обладнання, яке встановлюється у технологічних колодязях устаткування для зберігання палива (УЗП) повинно забезпечувати достатню герметичність.
Люки та дихальні клапани резервуарів, повинні встановлюватися щільно на прокладках, притискні болти періодично притягуватися. Тарілки дихального клапану повинні щільно прилягати до сідловини клапану i вільно переміщатися за направляючими.
Зовнішня поверхня УЗП, яка розташована над землею, повинна фарбуватися світловідбивною фарбою з коефіцієнтом теплового відбивання не менше 70.
Обладнання для зберігання моторного палива повинно включати систему контролю рівня або захисту від переливання.
Утримання у справному стані дихальних клапанів, що встановлені на ycix резервуарах.
Експлуатації АЗК здійснювати у відповідності до «Правил технічної експлуатації пересувних, контейнерних та стаціонарних АЗС», Правил пожежної безпеки в Україні, «Правил з технічної безпеки та промислової caнітарії при експлуатації нафтобаз i автозаправних станцій»,.
Суб’єкт господарювання повинен забезпечити, щоб всі роботи (експлуатація технологічного обладнання) на об'єкті виконувалися таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.
Ведення технологічного процесу й обслуговування обладнання в суворій відповідності з інструкціями по експлуатації,  проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки.
Всі пуски та зупинки обладнання, яке використовує паливо, повинні фіксуватись в робочих відомостях затвердженої форми.
Всі роботи проводити тільки при увімкненій витяжній вентиляції.


1.2)  До обладнання та споруд
	Для запобігання викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин, на усьому ланцюгу технологічного процесу, необхідно проводити технічний огляд та контроль за станом обладнання.
	Оператор повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору.
Експлуатація та ремонт технічного та технологічного обладнання підприємства повинна здійснюватися згідно вимог технічної документації по їх застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій по охороні праці та техніки безпеки, що забезпечить уникнення нештатних ситуацій.
Технологічного обладнання повинно експлуатуватись не перевищуючи свою проектну потужність.	
Обладнання для збереження ПММ повинно включати систему контролю рівня палива або захисту від переливання.
При роботі технологічного обладнання необхідно дотримуватися вимог технологічних інструкцій.
Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно графіка ремонтних робіт.
Не допускати розгерметизації резервуарного обладнання для запобігання викидам летких фракцій палива.
Для зберігання нафтопродуктів на території АЗК  використовувати тільки двостінні резервуари.
Організовувати вчасне проведення профілактичних оглядів та планово-запобіжних ремонтів обладнання, установок, електромереж тощо, а також усунення виявлених порушень.
Експлуатація теплотехнічного обладнання в виробничих приміщеннях  підприємства повинна здійснюватись згідно з даними режимних карт та з дотриманням техніки безпеки.
Експлуатація теплотехнічного обладнання підприємства повинна здійснюватися згідно з вимогами технічної документації з їх застосування, (технічного паспорту, який надається виробником обладнання), що забезпечить неможливість виникнення нештатних ситуацій.
Стежити за герметичністю обшивки енергетичних установок, вибухових клапанів, зварних сполучень технологічних трубопроводів, регулярно усувати підсоси повітря 
Проводити плановий огляд приладів, які використовують паливо, та мереж експлуата-ційним персоналом.


1.3).  До очистки газопилового потоку
	Вимоги не встановлюються 

Дозволені обсяги викидів, що відводяться від окремих типів обладнання*
	Джерело
утворення
	Забруднююча речовина
	Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, міліграмів на кубічний метр
	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, міліграмів на кубічний метр
	Затверд-жений гранично допустимий викид,
міліграмів 
на кубічний метр
	Строк 
досягнення
затвердже- ного
значення
гранично допустимого викиду

	наймену-вання, марка, вид палива
	номер
	код
	наймену-вання
	
	поточ-
ний
	перспек-
тивний
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


_____
* Дозволені обсяги викидів з урахуванням технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин.
Дозволені обсяги викидів, що відводяться від окремих типів обладнання не встановлюються.
2) Умови до виробничого контролю 
Граничнодопустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу повинні тлумачитися наступним чином: Безперервний моніторинг:
Вимоги не встановлюються. Безперервний моніторинг відсутній.
Періодичний моніторинг:
1) для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів;
2) результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду;
3) граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Ні один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину інтенсивності викидів;
4) для всіх інших параметрів жоден із середніх показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.
Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні грунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до наступних нормальних умов:
температура: 273 К, тиск: 101,3 кПa (без виправлень на вміст кисню та вологості);
у випадку газоподібних продуктів спалювання:
температура: 273 К, тиск: 101,3 кПa, сухий газ; 3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива, 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.
Технічний персонал повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування та калібрування відповідно до розділу 5 — «Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин» та умов дозволу на викиди.
Суб’єкт господарювання повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу.
Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання
	Номер джерела викиду
	Наймену-вання джерела утворення, марка, вид палива
	Номер джерела утворення
	Назва забруднюючої речовини
	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів 
на кубічний метр 
	Періодичність вимірювання
	Методика виконання вимірювань
	Місце відбору проб

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання не встановлюються.

	3) Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових джерел викидів
Нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються для неорганізованих джерел викидів №5-8  (місце заправки автомобілів). Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.
Суворо дотримуватись правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть призвести до забруднення навколишнього середовища.
Своєчасно проводити профілактичний, плановий та поточний ремонти технологічного обладнання для оптимізації технологічного процесу.
Для наливання палива у паливні баки автомобілів (або іншу тару) необхідно застосовувати паливороздавальне обладнання, яке забезпечує уловлювання, відведення та рекуперацію випарів, що утворюються під час заправки. Для ПРК необхідно застосовувати коаксіальні шланги з системою відведення та рекуперації випарів.
При відсутності спеціальних герметизуючих елементів горловини паливного бака автомобіля герметизація роздавального пістолета з горловиною паливного бака автомобіля повинна забезпечуватись спеціальною ущільненою шайбою з еластичного матеріалу.
Арматура та з’єднання на шлангах паливо-роздавальних колонок повинні забезпечувати повну герметичність та виключати можливість попадання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Для зменшення витрат моторного палива під час  зливально-наливальних операцій на АЗК повинні застосовуватись  газоурівнювальна система, яка з’єднується з транспортною ємністю.
 Кожний заправний пістолет ПРК повинен мати автоматичний відсікач, що виключає переливання палива палива з бензобака автомобіля.
Концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони при виконанні різних  видів робіт, та за межами проммайданчика (СЗЗ, найближча житлова забудова), не повинні перевищувати граничнодопустимих концентрацій (ГДК), гігієнічні регламенти, санітарні та екологічні норми, що встановлені законодавством.
	Дозволені обсяги залпових викидів
	Номер джерела викиду
	Забруднююча речовина
	Максимальна масова концентрація, міліграмів 
на кубічний метр
	Потужність викиду
	Періодичність, раз/доба/
місяць/рік
	Тривалість викиду, хвилин, годин
	Річна величина залпових викидів, тонн на рік

	
	код
	наймену-вання
	
	грамів на секунду 
	кілограмів на годину
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	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Вимоги не встановлюються

	4) Комплекс заходів із запобігання виникнення аварійних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки
Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення засобами телефонного та електронного зв'язку в Департамент як можливо швидше (наскільки це практично можливо) та в Державну екологічну інспекцію України, після того як відбувається щось з наступного:
a) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;
б) будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення;
в) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.
	Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії. В повідомленні, яке надається в Департамент повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі вжиті заходи для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.
Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися в Департамент, в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями. затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України.
Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практично можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.
Суб’єкт господарювання повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності з умовами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища України, затвердженого відповідно до чинного законодавства, мала доступ на об’єкт в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

